RAW1043 Bladnr. 1 van 1

Conceptversie

RAW0013 Afdrukdatum

16-06-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252613 | . . | . | . . | Aanbrengen betonnen roostergoot Type M | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Situering: T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . 9 | . | . . | Belastingklasse volgens EN-1433: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | @@D-400kN/E-600kN/F-900kN@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Type Nebomax-i ND-320 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Gootelement zonder verval |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Goothoogte 600 mm : |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Inwendige gootbreedte: 320 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Uitwendige gootbreedte: 504/540 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Gootlengte: @@1500/3000 mm@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Goothoogte 800 mm : |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Inwendige gootbreedte: 320 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Uitwendige gootbreedte: 501/540 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Gootlengte: @@1500/3000 mm@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Goten voorzien van opdrijfbeveiliging en gietijzeren |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | randbescherming, KTL gecoat. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Betonkwaliteit C 60/75. Dooizoutbestendig. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Toebehoren: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | - Gootbegin/einde dicht | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . | . | . . | - Gootbegin/einde met uitloop DN 300 | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . | . | . . | - Zandvangelement, tweedelig met uitloop en vuilemmer | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . | . | . . | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Gietijzeren @@sleuven/mazenrooster@@ L=0,5m voorzien |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | van schroefbout. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . .2 | Constructie: tweedelig. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |