RAW0013 Bladnr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100000 | 252799 | . | . | . | . | . | Aanbrengen putrand met roosterdeksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Gietijzeren ronde omranding met betonvoet en | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | bijbehorend rond roosterdeksel van gietijzer. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Verkeerklasse D-400kN volgens NEN-EN124 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Type 0516.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Dagmaat: Ø610mm, randhoogte: 160mm, rand uitwendig: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Ø785mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Roosterdeksel zonder rubberoplegging, zonder |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | vergrendeling. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Afdekking: @@@zonder verzinkt stalen vuilvangemmer |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | \met verzinkt stalen vuilvangemmer@@@. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |