RAW1471 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Speciale putafdekking van geheel gietijzer | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse C-250 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type 103 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat: Ø300mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Aansluiting: buis Ø315 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Kopmaat: Ø350mm, met rond deksel en vergrendeling |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte: 130mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel uitvoering: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Voorzien van dekselopschrift: @@@geen opschrift\RW\VW |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | \drain@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Stelring beton type 103: 600x600x70mm met een |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | schachtdiameter Ø315mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |