RAW0903 Bladnr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252799 | . | . | . | . | . | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Gietijzeren ronde omranding met betonvoet en | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | bijbehorend rond deksel met betonvulling en |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | zandsluiting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Type: 104104 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Uitwendige afmeting putrand: Ø1110 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Dagmaat putafdekking: Ø800 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Randhoogte: 160 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |