RAW1043 RAW0013

Bladnr. 1 van 1 Afdrukdatum: 02-03-2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . . .  . . . . .  .9. . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . | Aanbrengen putrand met deksel.  Situering; T.p.v. @@@  Speciale putafdekking van beton/gietijzer.  Verkeersklasse C-250 kN volgens NEN-EN 124.  Leverancier Nering Bögel o.g.  Type 14162  Mangat: Ø320mm  Aansluiting: buis Ø 315 mm  Afmeting betonvoet: 500x500mm met daarin een ronde  gietijzeren rand en gietijzeren rond deksel met vergrendeling.  Randhoogte: 250mm  Deksel uitvoering:  Voorzien van dekselopschrift: @@@geen opschrift\ drain\infiltratie@@@ | st  st | 1,00 | V | 1,00 | L |