RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Speciale putafdekking van beton/gietijzer. | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse C-250 kN volgens NEN-EN-124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type 14164 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat: Ø300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Aansluiting: buis Ø400 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Afmeting betonvoet: 600x600mm met daarin een ronde |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | gietijzeren rand en gietijzeren rond deksel met vergrendeling. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte: 250 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel uitvoering: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Voorzien van dekselopschrift: @@@geen opschrift\ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | drain\infiltratie@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |