RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Gietijzeren ronde omranding met betonvoet en bijbehorend. | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | rond deksel met betonvulling |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse F-900 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type 1494.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat Ø610mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Hoogte: 160 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel voorzien van rubberoplegging. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel voorzien van vergrendeling. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |