RAW1471 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen straatpot met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Geheel gietijzeren ronde straatpot met deksel. | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse A-15 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type 22998 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Vrije opening: Ø135mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Kopmaat: Ø190mm met een rond gietijzeren deksel en |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | vergrendeling. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte: 150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Conceptversie |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |