RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : | |  |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . | . | | . | | Aanbrengen zelfnivellerende putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. . | . | | . | | Inwalsbare ronde gietijzeren omranding en bijbehorend rond | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | | gietijzeren deksel voorzien van scharniering en schroefloze |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | vergrendeling. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Type Nebolock-SN 2719.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Mangat: Ø610mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Randhoogte:150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare rubber |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | zitting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | met een 120º dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Deksel uitvoering: met ventilatiegaten |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Randopschrift: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | @@@regenwater\vuilwater\infiltratiewater@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Toebehoren t.b.v. plaatsing: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | - inbouwmal met handgrepen |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | - stalen afdekplaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | - betonnen stel/geleidering:@@@1884.05\RN-252@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | - uitlichtsleutel 936016 voor het openen en sluiten van het |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | deksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |