RAW1471 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . . .  . . . . .  .9. . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .9. .  . . . . .  . . . . . | Aanbrengen putrand met deksel.  Situering; T.p.v. @@@  Geheel gietijzeren putrand met losliggend deksel voor  plaatsing op een kunststof buis Ø 315 mm.  Verkeersklasse A-15 kN volgens NEN-EN 124.  Leverancier: Nering Bögel o.g.  Type BS 315 LD.  Kopmaat 400 x 400 mm.  Totale hoogte: 55 mm  Voorzien van dekselopschrift:@@@geen opschrift\drain@@@ | st  st | 1,00 | V | 1,00 | L |