RAW1471 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : | |  |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . | . | | . | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. . | . | | . | | Gietijzeren vierkante omranding met betonvoet en | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | | bijbehorend rond gietijzeren deksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Verkeersklasse D-400kN volgens NEN-EN-124 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Type N352 NB-R Centerfix met waaiermotief. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Mangat Ø520mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Randhoogte:. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | @@@120mm/170mm/240mm@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging/opsluiting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Deksel uitvoering: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | @@@zonder ontluchtingsgaten/met |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | ontluchtingsgaten@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | @@@zonder vergrendeling/ met vergrendeling@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Voorzien van randopschrift: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | @@@ VW\RW\DR/SW\IWVRW\SRW @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | volgens BRL9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . .9. | . | | . | | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | | (uitwendig 800x800mm/inwendig 600x600mm). |  |  |  |  |  |