RAW0013 Bladnr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252799 | . | . | . | . | . | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9 | . | . | . | . | Gietijzeren vierkante rand met betonvoet en bijbehorend | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | rond gietijzeren deksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Verkeersklasse: @@@@D-400 kN\E-600kN\ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | F-900kN@@@ volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Type N352 NB-R-BERM "Centerfix" |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Mangat: Ø520mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Randhoogte: @@@200\250mm@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Afmetingen betonvoet: 1000x1000 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging/ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | opsluiting |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Deksel uitvoering: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@zonder ontluchtingsgaten\met |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | ontluchtingsgaten@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@zonder vergrendeling\met vergrendeling@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Voorzien van randopschrift: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@RW\VW\IW\SW\DR\SRW\VRW@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Voorzien van dekselopschrift: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@regenwater\vuilwater\infiltratiewater\schoonwat |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | er\brandput\pompput\wadi\drain@@@ |  |  |  |  |  |