RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |  |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . | . | | . | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. . | . | | . | | Gietijzeren vierkante rand met bijbehorend rond gietijzeren | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | | deksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Type N352 NG-R Centerfix met waaiermotief. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Mangat Ø 520 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Randhoogte: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | @@@75mm\100mm\175mm@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging/opsluiting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Dekseluitvoering: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | @@@zonder ontluchtingsgaten\met |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | ontluchtingsgaten@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | @@@zonder vergrendeling\met vergrendeling@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . .9. | . | | . | | Putafdekking op hoogte brengen met stelringen van beton |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | (uitwendig 800x800mm/inwendig 600x600mm). |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |  |