RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  |  | OMSCHRIJVING | | EEN-  HEID | | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | | 1,00 | | V |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Gietijzeren vierkante rand met bijbehorend gietijzeren rond | st | |  | |  | 1,00 | | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | deksel. |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse:@@@ D-400 kN\E-600 kN\F900 kN@@@ |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | volgens NEN-EN 124. |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type N 352 NG-R Centerfix |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat: Ø520mm |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte:@@@75mm\100mm\175mm@@ |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging / opsluiting |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel uitvoering: |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | @@zonder ontluchtingsgaten\met ontluchtingsgaten@@@ |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | @@@met vergrendeling\zonder vergerendelin@@@ |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Voorzien van dekselopschrift: |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | @@@regenwater\vuilwater\infiltratiewater\schoonwater\ |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | brandput\pompput\wadi\drain@@@ |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | volgens BRL 9203. |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | .9 | . | . | . | | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | (uitwending 800x800mm/inwendig 600x600mm). |  | |  | |  |  | |  |