RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |  |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . | . | | . | | Aanbrengen putrand met roosterdeksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. . | . | | . | | Gietijzeren vierkante rand met bijbehorend rond gietijzeren | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | | roosterdeksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Type N 352 NG-RR Centerfix |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Mangat Ø520mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Randhoogte:@@@75mm\100mm\175mm@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Roosterdeksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging/ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | opsluiting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Roosterdeksel uitvoering:@@@zonder vergrendeling\met |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | vergrendeling@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . 9. | . | | . | | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | (uitwendig 800x800mm/inwendig 600x600mm). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |