RAW1471 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : | |  |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . | . | | . | | Aanbrengen putrand met roosterdeksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. . | . | | . | | Gietijzeren vierkante rand met betonvoet en bijbehorend | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | | rond gietijzeren roosterdeksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Leverancier: Nering Bögel Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Type N 3520 NB-RR Centerblock |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Mangat : Ø520 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Randhoogte:@@@170mm\240mm@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Putrand voorzien van tweezijdige rubberoplegging/opsluiting |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Roosterdeksel uitvoering:@@@zonder vergrendeling\met |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | vergrendeling |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Voorzien van randopschrift bij randhoogte 170 mm:@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | RW\VW\SW\IW@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Voorzien van randopschrift bij randhoogte 240 mm:@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | RW\VW\SW\IW\DR\VRW|SRW@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . .9. | . | | . | | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | |  | | (uitwendig 800x800mm/inwendig 600x600mm). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |