RAW0013 Bladnr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252799 | . | . | . | . | . | Aanbrengen putrand met deksel | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Gietijzeren ronde rand met betonvoet en bijbehorend | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | rond gietijzeren deksel |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Type N 3525 NB-R Centerblock |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Mangat: Ø 520 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Randhoogte 170 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Putrand voorzien van tweezijdige rubberoplegging / |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | opsluiting |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Dekseluitvoering:@@@zonder ontluchtingsgaten\met |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | ontluchtingsgaten@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@zonder vergrendeling\met vergrendeling@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Voorzien van randopschrift:@@@RW\VW\DR\IW\SW |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Voorzien van dekselopschrift:@@@regenwater\ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | vuilwater\schoonwater\infiltratie\drain@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | (uitwendig 800x800mm/inwendig 600x600mm). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |