RAW1471 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen zelfnivellerende putrand met roosterdeksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Inwalsbare ronde gietijzeren omranding en bijbehorend rond | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | gietijzeren roosterdeksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type N 3525 SN-RR Centerblock |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat: Ø 520 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte 160mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Putrand voorzien van tweezijdige rubberoplegging/opsluiting |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Toebehoren t.b.v. plaatsing: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | - inbouwmal met handgrepen type RN-270 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | - stalen afdekplaat type RN-269 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | - betonnen stel/geleidering type AR-F 625-100 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |