RAW1043 RAW0013

Bladnr. 1 van 1 Afdrukdatum: 02-03-2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen putrand met open waaierddeksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Gietijzeren vierkante rand met betonvoet en bijbehorend | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | rond gietijzeren open waaierdeksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeerklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type N 362 NB-RR Centernorm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat: Ø520mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte:@@@170mm\240mm@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Open waaierdeksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging/ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | opsluiting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel uitvoering: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | @@@zonder vergrendeling\met vergrendelin@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Voorzien van randopschrift bij randhoogte 240 mm:@@@VW\ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | RW\SW\DR\IW@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Voorzien van randopschrift bij randhoogte 170 mm:@@@VW\ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | RW@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | (uitwendig 800x800mm/inwendig 600x600mm). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |