RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Gietijzeren ronde rand met betonvoet en bijbehorend | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | rond gietijzeren deksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type N 365 NB-R Centernorm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat: Ø520mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte 170 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging/opsluiting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel uitvoering: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | @@@zonder ontluchtingsgaten\met ontluchtingsgaten@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | @@@zonder vergrendeling\met vergrendeling@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Voorzien van randopschrift:@@@VW\RW@@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Voorzien van dekselopschrift:@@@regenwater\vuilwater\ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | schoonwater\drain\infiltratiewater@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | 9. | . | . | | Putrand op hoogte brengen met stelring van beton met een |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | werkende hoogte van 50mm. |  |  |  |  |  |