RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : | |  |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . | . | | . | | Aanbrengen putrand met roosterdeksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. . | . | | . | | Gietijzeren vierkante rand met betonvoet en bijbehorend | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | | rond gietijzeren roosterdeksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Type N 600 NB-RR Centerfix |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Mangat: Ø610mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Randhoogte 160mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Roosterdeksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging/ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | opsluiting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Roosterdeksel uitvoering:@@@zonder vergrendeling\met |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | vergrendeling@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Voorzien van randopschrift:@@@RW\VW\SW\IW\DR@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  | . .9. | . | | . | | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton zijnde |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | opvulring type AR-F 625. |  |  |  |  |  |