RAW1043 RAW0013

Bladnr. 1 van 1 Afdrukdatum: 02-03-2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | | . | | Aanbrengen putrand met roosterdeksel. | | st | | 1,00 | V | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | Situering; T.p.v. @@@ | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | .9. | | . | . | | . | | Gietijzeren vierkante rand met betonvoet en bijbehorend rond | | st | |  |  | | 1,00 | L | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | gietijzeren roosterdeksel. | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | Type N 700 NB-RR | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | Mangat: Ø700mm | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | Randhoogte:@@@170mm\240mm@@ | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | Roosterdeksel voorzien van rubberoplegging. | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | Roosterdeksel uitvoering:@@@zonder vergrendeling\met | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | vergrendeling@@@ | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . 9 | . | . | | . | | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | . | . | . | . | | . | | (uitwendig 950x950mm/inwendig 750x750mm). | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | conceptversie | |  | |  |  | |  |  | |