RAW1471 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen putrand met roosterdeksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Gietijzeren ronde rand met betonvoet en bijbehorend rond | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | gietijzeren roosterdeksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type N 705 NB-RR |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat: Ø700mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte 170 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Roosterdeksel voorzien van rubberoplegging |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel uitvoering:@@@zonder vergrendeling\met |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | vergrendeling@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton type |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | AR-F 800. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |