RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252614 | . . | . | . . | Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . | . | . . | combinatie. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Situering: T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Trottoirkolk, verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | . | . . | Type BS 442 LD WADI / OB 416 | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . | . | . . | Afmetingen: 400 x 350 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Voorzien van HDPE uitlaat, stankscherm, |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | inlaatstuk en deksel met steeknok vergrendeling. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Deksel voorzien van WADI motief |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Explosieveilige HDPE onderbak: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Diameter uitlaat: enkel HDPE ø125mm spie mogelijk |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . | leverancier. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | .9. | Totale hoogte: 1410 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . .1 | Constructie: tweedelig |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | . . |  |  |  |  |  |  |