RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252799 | . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . | Aanbrengen fundatieplaat van beton 1100x1100mm  Situering: t.p.v. @@@ Fundatieplaat van gewapend beton Voorzien van hijsvoorziening.  Leverancier: Nering Bögel o.g. Afmeting: 1100x1100mm Hoogte: 120mm Schachtdiameter: Ø615mm  @@@ met SBR afdichtingsring/zonder SBR afdichtingsring@@@ |  |  |  |  |  |