RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252799 | . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . | Aanbrengen fundatieplaat van beton 900x900mm  Situering: t.p.v. @@@ Fundatieplaat van gewapend beton. Voorzien van hijsvoorziening.  Afmeting: 900x900mm. Leverancier: Nering Bögel o.g. Type:  @@@   * afmeting 900x900x120mm, schachtdiameter Ø630mm * afmeting 900x900x200mm, schachtdiameter Ø630mm @@@   @@@met SBR afdichtingsring/zonder SBR  afdichtingsring@@@ | st  st | 1,00 | V | 1,00 | L |