RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252799 | . | . | . | . | . | Aanbrengen fundatieplaat van beton 900x900mm | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Fundatieplaat van gewapend beton. | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | Voorzien van hijsvoorziening. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Afmeting: 900x900mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Type: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | - afmeting 900x900x120mm, schachtdiameter Ø335mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | - afmeting 900x900x200mm, schachtdiameter Ø400mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | - afmeting 900x900x120mm, schachtdiameter Ø615mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | - afmeting 900x900x200mm, schachtdiameter Ø615mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@met SBR afdichtingsring/zonder SBR |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | afdichtingsring@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |  |